**「モルタル外壁の記録表」**

**会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録者名：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **使用材料（契約前）** | **使用状況写真（施工時）** |
| **外壁の構法** | **□直張り構法（非通気）****□通気構法（通気層の厚さ15mm未満）****□通気胴縁構法（厚さ15mm以上）****□その他の通気構法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）** | **写真を添付****窓まわり全体の胴縁の配置状況の写真を添付** |
| **防水紙の種類** | **□アスファルトフェルト8kg/巻品****□アスファルトフェルト17 kg/巻品****□アスファルトフェルト430****□改質アスファルトフェルト****□製品名、型番：　　　　　　　　　、**[**JIS A 6005、JWMA規格品**](http://aspdiv.jwma.or.jp/jutaku/jutaku-03.html) | **写真を添付****防水紙の品名が記載された包装紙の写真を添付** |
| **ラス(金網)****の種類** | **□波形ラス****□こぶラス****□力骨付きラス****□リブラス****□平ラス****□その他のラス****製品名、型番：　　　　　　　　　、** | **写真を添付****ラスの品名が記載された包装紙の写真を添付** |
| **ステープル（接合具）の****種類** | **製品名、型番：　　　　　　　　　、****線径：□J線（線径0.6mm×1.15mm）****□M線（線径0.85mm×1.25mm）****□MA線（線径1.05mm×1.25mm）****□T線（線径1.30mm×1.63mmほか）****□その他（　　　線、　　mm×　　　　mm）****足の長さ：□19mm □25mm　□その他（　　　mm）**[**各種のラスに対応したステープルの種類と機器の例**](https://j-santa.net/example/) | **写真を添付****ステープルの品名が記載された包装紙の写真を添付** |
| **ラスとステープルの組み合わせ** | **□波形ラス－J線､19mm以上　□こぶラス－M線､19mm以上****□力骨付きラス（単層を除く）－M線、19mm以上****□リブラス－T線、25mm以上　□平ラス****□その他のラス－ラス製造業者が指定するステープル****□その他の組み合わせ** | **ラスの会社名：****ラスの製品名：****ラスの型番：****ステープルの会社名：****ステープルの製品名：****ステープルの型番：** |

**※赤字は推奨されない構法と材料　アンダーライン部分は推奨構法と材料**